**Detalhes para instalação do Servidor**

O Servidor da DE hoje encontra-se na Sala de servidores da Metereologia, sendo monitorado em tempo integrau:

Requisitos necessários para instalar o servidor de forma segura:

* A temperatura deverá ser mantida entre 19 e 21º graus;
* Todos os equipamentos ligados em sistemas de distribuição de energia estabilizada por No-break's;
* O ar condicionado deverá ser mentido 24 Hs por dia 7 dias da semana;
* Acesso somente de pessoas autorizadas, sendo o acesso restrito;
* Controle de Acesso para a entrada da Sala Segura via Teclado para Validação de Senha e Acionamento de Fechadura Elétrica;
* Sensores de Temperatura e Fumaça com Alarme Sonoro acoplado;
* Sirene para Alarme de Incêndio;
* Sensor de Presença para detecção de movimentação de pessoas dentro da sala.